## 教学楼 （单位：米）

1、东楼梯大厅砂、粉刷106 2.7×1.95

2、一层大厅修补、粉刷106

3.95×2.35+1.85×1.28+0.7×1.7

2.1×7.4+1.2×2.1+0.95×1.03

一层卫生间铲除打底、粉刷：（0.7+1.1+1.2×2+2.85）×1.6

3、二层粉刷卫生间：（2.85+0.7+1.1）×1.6

4、三层卫生间：2.80+1.6+0.7+1.1

5、四层卫生间大门坏

6、五层走道栏杠外15处白水泥

505外墙2处白瓷砖

506门口瓷砖0.2×0.9

7、四层铲除修补

406：门口1.6×0.8 外墙瓷砖2处 栏杠5处

8、三层电缆后瓷砖2处

栏杆8处 黄色瓷砖2处 三层天桥：0.33×0.25+0.25×0.11（1处）

308门口瓷砖：0.09×0.6

9、二层白瓷砖（0.61+0.54）×1.8

天桥装饰板1块：0.26×0.17

栏杆4处白瓷砖修补

10、教学楼二层、四层女厕侧门及挡板严重损坏需更换，加上两个大门（不换门框）

11、教学楼砂水泥漆表层刷水性乳胶漆 （单位：米）

走道：（天棚+梁）×层数

（1.8×52.8+1.8×0.9×18条）×5层

东楼梯:(天棚+墙）×层数

[6.6×3.6+(6.6×2+3.6) ×2.6] ×5层

中楼梯：(天棚+墙）×层数

[6.6×3+(6.6×2+3) ×2.6] ×5层

西楼梯：(天棚+墙）×层数

[7.2×3+(7.2×2+3) ×2.6] ×5层

西走道：墙×层数

9.6×1.8×2×5层