建工楼 （单位：米）

（1）一层大厅

①大厅下棚三条梁铲除起皮修补：粉刷106 0.3×15.7

②大厅格柱4条打砂，粉刷106

[（0.67+1.71+0.26+0.20）×2+0.25×6 ] ×2.6

③大厅格柱下铲除起皮，修补，柒红色

[（0.67+1.71+0.26+0.20）×2 ] ×0.1

（2）东走道、楼梯、墙裙1-3层铲除起皮、修补、粉刷106灰色

[5.6+6.2+0.5×4+0.2+（7.2+2.46+4.85）×3 ] ×1.1

（3）西楼梯铲除起皮、修补一、二层

（1.85+2.3+1.3+2.3+1.3+1.8）×2.86

（4）二层东天台，食堂外栏铲除起皮，三层食堂外栏，一层花园外墙

14×0.64+20×0.54+12×1.2+7.9×0.92+6.8×0.92+5×0.6

（5）三层天台，内柱红色柒

（7.9+6.8+5.15+3.1）×0.77

（6）三层天台黄色墙、砂黑斑 : 2.55×5

（7）北外墙铲除、清洗黑斑

0.4×4+0.5×10.6×0.5+0.8×5+0.9×1.3+6×0.6

（8）铲除北外墙裙起皮、铲除修补

3.3×6×1.3

（9）清理二、三层走道内外栏黑斑:(14×0.64) ×2

（10）其他零星 ：砂墙面文字、脚印球印、墨汁等脏印