实训楼东楼梯

二层瓷砖补：0.2×0.6 0.9×0.14 0.6×0.15 0.1×0.2

铲除起皮修补： 0.6×1.5

三层：0.24×1.35+0.5×0.8+0.5×0.8+1.7×0.6

四层：1×0.7+0.4×0.9

五层：0.7×1.10+0.45×1.4+1.2×0.9

六层：0.4×1.2+0.4×0.3×3

天台：0.4×1.2+0.6×1.5+1.3+0.6

修补刻字

西楼梯：粉刷字、修补刻字

3×0.95+2×0.85+0.64×1.8

0.3×0.25+0.7×0.35+0.7×0.5

六层：补瓷砖：0.3×0.4 铲除修补1×1.8+0.7×1.2

五层：1.4×0.4+0.3×0.2

四层：0.8×1.5+0.55×1.2

三层：0.8×1.1+0.45×1.3

二层：补刻字：0.2×1 0.45×0.3+0.1×0.35+0.35×0.6

5+一层：防火门少个手把

二层：卫生门外的瓷砖5处+0.25×0.3

二层：防火门地拉坏

一层：粉刷：2.6×1.8

三层：补瓷砖楼梯：0.2×0.15

三层：卫生门外瓷砖：0.1×0.2+2.1×0.6+外地砖2处

四层：卫生间补瓷砖：0.1×0.2+地1处

五层：卫生间外瓷砖：0.1×0.2 门框：0.5×1

五层：走道补瓷砖1处

四层：消防箱修理（靠卫生间）

天台换2扇防火门、两边梯少防火门、少89地栓