**附件：**

**招标货物一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单价（最高限价）** | **总价（最高限价）** |
| 微课制作工具 | 1.采用了wifi电磁感应式手绘板硬件设备，采用微压传感技术，清晰识别轨迹，自动感应轻重、浓淡、粗细笔触，呈现平滑流畅的线条，仿真360度感应电子笔.  2、双无线设计。笔和数位板之间为无线感应，数位板和电脑之间采用2.4G无线传输方式。可有线、无线两种方式使用(无线使用时室内空旷地最远距离可达20米)，智能充电管理系统，高分辨率，高坐标回报率，全新高性能处理芯片。  3、通讯接口：USB 2.4G RF 。  4、具有8G的存储功能。  5、连接器类型：标准USB接口。  6、通讯距离：无线 >= 15米。  7、可自由设置屏幕大小，画布大小，画布背景。  8、支持屏幕录制。  9、支持水印保护，老师课件能亲笔署名、添加水印，免下载、免修改，表明版权所有，保护老师原创课件。  10、直接生成的FLV格式视频。多级压缩技术，且大小仅为普通视频1/10。  11、录制软件内部自带视频编辑功能，包含删除、插入、合并、字幕、转码等。  12、电源：USB端口供电。锂电池供电（连续工作时间>=30小时）。  13、支持手写轨迹。提供多种格式的笔触，可体验各种不同方式、颜色、粗细输入，如毛笔、钢笔、圆珠笔等功能，实现自由个性手写板书教学。  14、支持绘制图形、公式编辑等多功能教学手段，支持语音,手写正楷输入。  15、支持双摄像头同时录制。摄像头图像区域在软件内可随意移动，可放大缩小。  16、可以同时支持导入多个PPT，word等同步交叉录制。  17、一年免费保修 | 6 | 3500 | 21000 |

**特别说明：**

1、投标人报价必须低于单价、总价最高限价，否则视为无效报价。

2、投标人所投产品的技术参数必须符合或更优于招标文件要求，否则视为无效投标。

3、投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括如：产品制造、运输、保险、安装、调试、辅材、税费、培训、保修等。

4、所投产品免费保修期为壹年。产品若出现故障，中标人应在24小时内响应，48小时内修复。

5、中标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

6、投标的货物必须符合“招标货物一览表”的需求，并严格按照招标文件要求在投标文件的“开标一览表”中对货物作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性报价，若出现可选性报价，其报价无效。投标人提供的货物必须通过合法渠道获取的，是厂商出品的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装产品，若提供非原装产品，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

7、交货地点：福建建筑学校二楼会议室。

8、交货时间：合同签订后10工作日内到货并完成安装调试。

**开标一览表**

投标人名称： （加盖公章） 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 产商 | 数量 | 单价（报价，大写） | 总价（报价，大写） | 交货时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签章：

时间： 年 月 日

**注： 报价不可高于单价、总价最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价**

**货 物 说 明 一 览 表**

项目名称：

投标人名称：（加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数 量 |  |
| 详细产品说明 | | | | | |

投标人代表签字：

日期： 年 月 日